**TP N°1 : ROBOT**

1. Instaler le logiciel Robot Structural Analysis Version 2014
2. Lancer le logiciel Robot 2014